В целях Вашей безопасности
Пламя горелки гаснет при попадании на него жидкости и задувании ветром
Не устанавливайте баллон ближе 1м от радиатора отопления или печи
При неплотностях резьбовых соединений редуктора
Причины утечки газа

Не устраняйте неисправности газовых приборов   самостоятельно. Инструментом можно высечь РОКОВУЮ ИСКРУ
Газ выходит наружу при механических повреждениях и дефектах соединений

Не привязывайте к газовым трубам веревки и не сушите белье

Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы,   особенно если доступ к ним имеют ДЕТИ

Не используйте газовую плиту для обогрева: неполное сгорание газа оказывает отравляющее воздействие на организм_________

Не устанавливайте баллон ближе О,5 м 
Недопустимо подключать газовый баллон к плите на природном газе, также пользоваться газовыми баллонами в многоквартирных домах.

ЕСЛИ БЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА:
НЕ зажигайте огня
НЕ включайте и не выключайте осветительных и других  электроприборов
Перекройте кран подачи газа
Вызовите аварийную службу
МЕСТО утечки газа можно выявить только мыльной водой, при появлении пузырьков
Запомните номера телефонов вызова экстренной помощи:

01   служба спасения
03   скорой помощи
04   газовой аварийной службы
082 спасательный отряд ГУ ГОЧС

424 учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алтайского краяПРОТИВ СТИХИИ - СООБЩА
При появлении запаха газа звоните

ИЛИ            01

При зажигании газа сначала поднесите спичку к горелке и лишь, затем откройте газ

ГАЗ В ДОМЕ

стихия
СПАСИ СЕБЯ И ДРУГИХ